О результатах контрольных замеров электрических параметров
режимов работы оборудования по ПС «МЗСК» 35/0,4 кВ
 на 16 декабря 2020 года

ПС «МЗСК», трансформатор № 1, уровень напряжения – 35/0,4 кВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время | А, кВт/час | Р кВар/час |
| 16.12.2020 | 00:00-00:30 | 957,6 | 807,2 |
| 16.12.2020 | 00:30-01:00 | 1160,8 | 1149,6 |
| 16.12.2020 | 01:00-01:30 | 1156,0 | 1118,4 |
| 16.12.2020 | 01:30-02:00 | 848,0 | 662,4 |
| 16.12.2020 | 02:00-02:30 | 1107,2 | 1081,6 |
| 16.12.2020 | 02:30-03:00 | 1152,8 | 1135,2 |
| 16.12.2020 | 03:00-03:30 | 1035,2 | 992,8 |
| 16.12.2020 | 03:30-04:00 | 773,6 | 537,6 |
| 16.12.2020 | 04:00-04:30 | 218,4 | 0 |
| 16.12.2020 | 04:30-05:00 | 214,4 | 0 |
| 16.12.2020 | 05:00-05:30 | 227,2 | 10,4 |
| 16.12.2020 | 05:30-06:00 | 1017,6 | 960,0 |
| 16.12.2020 | 06:00-06:30 | 1108,0 | 973,6 |
| 16.12.2020 | 06:30-07:00 | 815,2 | 677,6 |
| 16.12.2020 | 07:00-07:30 | 154,4 | 0 |
| 16.12.2020 | 07:30-08:00 | 428,8 | 119,2 |
| 16.12.2020 | 08:00-08:30 | 624,8 | 197,6 |
| 16.12.2020 | 08:30-09:00 | 661,6 | 178,4 |
| 16.12.2020 | 09:00-09:30 | 644,0 | 192,0 |
| 16.12.2020 | 09:30-10:00 | 643,2 | 192,0 |
| 16.12.2020 | 10:00-10:30 | 640,0 | 196,8 |
| 16.12.2020 | 10:30-11:00 | 612,8 | 177,6 |
| 16.12.2020 | 11:00-11:30 | 636,0 | 189,6 |
| 16.12.2020 | 11:30-12:00 | 597,6 | 173,6 |
| 16.12.2020 | 12:00-12:30 | 606,4 | 194,4 |
| 16.12.2020 | 12:30-13:00 | 656,8 | 211,2 |
| 16.12.2020 | 13:00-13:30 | 625,6 | 175,2 |
| 16.12.2020 | 13:30-14:00 | 652,8 | 184,0 |
| 16.12.2020 | 14:00-14:30 | 640,0 | 176,8 |
| 16.12.2020 | 14:30-15:00 | 651,2 | 184,8 |
| 16.12.2020 | 15:00-15:30 | 642,4 | 206,4 |
| 16.12.2020 | 15:30-16:00 | 612,8 | 178,4 |
| 16.12.2020 | 16:00-16:30 | 618,4 | 181,6 |
| 16.12.2020 | 16:30-17:00 | 604,0 | 187,2 |
| 16.12.2020 | 17:00-17:30 | 627,2 | 184,0 |
| 16.12.2020 | 17:30-18:00 | 578,4 | 189,6 |
| 16.12.2020 | 18:00-18:30 | 192,0 | 17,6 |
| 16.12.2020 | 18:30-19:00 | 148,0 | 0 |
| 16.12.2020 | 19:00-19:30 | 149,6 | 0 |
| 16.12.2020 | 19:30-20:00 | 151,2 | 0 |
| 16.12.2020 | 20:00-20:30 | 152,0 | 0 |
| 16.12.2020 | 20:30-21:00 | 155,2 | 0 |
| 16.12.2020 | 21:00-21:30 | 639,2 | 426,4 |
| 16.12.2020 | 21:30-22:00 | 1084,0 | 1049,6 |
| 16.12.2020 | 22:00-22:30 | 1160,8 | 1125,6 |
| 16.12.2020 | 22:30-23:00 | 951,2 | 840,0 |
| 16.12.2020 | 23:00-23:30 | 1099,2 | 1071,2 |
| 16.12.2020 | 23:30-24:00 | 1153,6 | 1100,0 |

О результатах контрольных замеров электрических параметров
режимов работы оборудования по ПС – 5И (п. Мочалище) 35/0,4 кВ
на 16 декабря 2020 года

ПС – 5И (п. Мочалище), уровень напряжения – 35/0,4кВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время | А, квт/час | Р квар/час |
| 16.12.2020 | 00:00-00:30 | 31,500 | 15,400 |
| 16.12.2020 | 00:30-01:00 | 30,100 | 17,300 |
| 16.12.2020 | 01:00-01:30 | 30,300 | 18,000 |
| 16.12.2020 | 01:30-02:00 | 29,100 | 16,700 |
| 16.12.2020 | 02:00-02:30 | 29,400 | 18,900 |
| 16.12.2020 | 02:30-03:00 | 29,100 | 19,800 |
| 16.12.2020 | 03:00-03:30 | 28,500 | 18,100 |
| 16.12.2020 | 03:30-04:00 | 29,200 | 18,000 |
| 16.12.2020 | 04:00-04:30 | 29,500 | 20,100 |
| 16.12.2020 | 04:30-05:00 | 30,500 | 18,800 |
| 16.12.2020 | 05:00-05:30 | 32,100 | 17,200 |
| 16.12.2020 | 05:30-06:00 | 34,300 | 19,900 |
| 16.12.2020 | 06:00-06:30 | 33,800 | 19,800 |
| 16.12.2020 | 06:30-07:00 | 34,200 | 18,600 |
| 16.12.2020 | 07:00-07:30 | 31,700 | 20,200 |
| 16.12.2020 | 07:30-08:00 | 32,000 | 25,000 |
| 16.12.2020 | 08:00-08:30 | 34,700 | 22,500 |
| 16.12.2020 | 08:30-09:00 | 38,300 | 21,700 |
| 16.12.2020 | 09:00-09:30 | 38,200 | 22,400 |
| 16.12.2020 | 09:30-10:00 | 35,700 | 22,000 |
| 16.12.2020 | 10:00-10:30 | 32,100 | 17,700 |
| 16.12.2020 | 10:30-11:00 | 30,900 | 21,100 |
| 16.12.2020 | 11:00-11:30 | 30,600 | 22,500 |
| 16.12.2020 | 11:30-12:00 | 29,400 | 21,300 |
| 16.12.2020 | 12:00-12:30 | 29,000 | 17,500 |
| 16.12.2020 | 12:30-13:00 | 34,800 | 15,400 |
| 16.12.2020 | 13:00-13:30 | 36,300 | 20,500 |
| 16.12.2020 | 13:30-14:00 | 34,700 | 22,500 |
| 16.12.2020 | 14:00-14:30 | 31,500 | 23,600 |
| 16.12.2020 | 14:30-15:00 | 34,500 | 20,300 |
| 16.12.2020 | 15:00-15:30 | 34,600 | 28,500 |
| 16.12.2020 | 15:30-16:00 | 31,700 | 22,500 |
| 16.12.2020 | 16:00-16:30 | 32,000 | 25,800 |
| 16.12.2020 | 16:30-17:00 | 34,200 | 22,200 |
| 16.12.2020 | 17:00-17:30 | 33,300 | 21,500 |
| 16.12.2020 | 17:30-18:00 | 32,800 | 20,600 |
| 16.12.2020 | 18:00-18:30 | 31,200 | 20,400 |
| 16.12.2020 | 18:30-19:00 | 30,400 | 17,100 |
| 16.12.2020 | 19:00-19:30 | 29,600 | 18,500 |
| 16.12.2020 | 19:30-20:00 | 27,600 | 18,500 |
| 16.12.2020 | 20:00-20:30 | 29,000 | 16,700 |
| 16.12.2020 | 20:30-21:00 | 28,700 | 15,500 |
| 16.12.2020 | 21:00-21:30 | 28,300 | 16,200 |
| 16.12.2020 | 21:30-22:00 | 28,400 | 15,800 |
| 16.12.2020 | 22:00-22:30 | 28,100 | 14,300 |
| 16.12.2020 | 22:30-23:00 | 29,300 | 13,800 |
| 16.12.2020 | 23:00-23:30 | 28,200 | 14,200 |
| 16.12.2020 | 23:30-24:00 | 28,400 | 13,800 |

О результатах контрольных замеров электрических параметров
режимов работы оборудования по ПС «КАФ» 35/10 кВ
 на 16 декабря 2020 года

ПС «КАФ», **трансформатор № 1**, уровень напряжения – 35/10 кВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время | А, квт/час | Р квар/час |
| 16.12.2020 | 00:00-00:30 | 61,0 | 34,6 |
| 16.12.2020 | 00:30-01:00 | 48,8 | 27,0 |
| 16.12.2020 | 01:00-01:30 | 30,0 | 15,0 |
| 16.12.2020 | 01:30-02:00 | 26,8 | 15,0 |
| 16.12.2020 | 02:00-02:30 | 27,8 | 15,0 |
| 16.12.2020 | 02:30-03:00 | 29,0 | 15,6 |
| 16.12.2020 | 03:00-03:30 | 27,8 | 15,8 |
| 16.12.2020 | 03:30-04:00 | 25,4 | 15,6 |
| 16.12.2020 | 04:00-04:30 | 29,0 | 15,6 |
| 16.12.2020 | 04:30-05:00 | 27,8 | 15,8 |
| 16.12.2020 | 05:00-05:30 | 29,2 | 17,6 |
| 16.12.2020 | 05:30-06:00 | 28,6 | 21,8 |
| 16.12.2020 | 06:00-06:30 | 27,8 | 21,8 |
| 16.12.2020 | 06:30-07:00 | 26,8 | 20,8 |
| 16.12.2020 | 07:00-07:30 | 28,8 | 19,4 |
| 16.12.2020 | 07:30-08:00 | 29,2 | 16,4 |
| 16.12.2020 | 08:00-08:30 | 74,2 | 24,8 |
| 16.12.2020 | 08:30-09:00 | 138,4 | 53,6 |
| 16.12.2020 | 09:00-09:30 | 159,2 | 56,0 |
| 16.12.2020 | 09:30-10:00 | 182,4 | 61,4 |
| 16.12.2020 | 10:00-10:30 | 185,4 | 60,6 |
| 16.12.2020 | 10:30-11:00 | 152,0 | 42,8 |
| 16.12.2020 | 11:00-11:30 | 200,2 | 67,8 |
| 16.12.2020 | 11:30-12:00 | 193,4 | 65,4 |
| 16.12.2020 | 12:00-12:30 | 189,6 | 59,0 |
| 16.12.2020 | 12:30-13:00 | 121,4 | 21,6 |
| 16.12.2020 | 13:00-13:30 | 122,0 | 21,2 |
| 16.12.2020 | 13:30-14:00 | 140,0 | 39,2 |
| 16.12.2020 | 14:00-14:30 | 172,0 | 51,0 |
| 16.12.2020 | 14:30-15:00 | 156,8 | 43,2 |
| 16.12.2020 | 15:00-15:30 | 147,2 | 43,0 |
| 16.12.2020 | 15:30-16:00 | 153,4 | 46,4 |
| 16.12.2020 | 16:00-16:30 | 173,4 | 49,4 |
| 16.12.2020 | 16:30-17:00 | 188,4 | 64,0 |
| 16.12.2020 | 17:00-17:30 | 175,2 | 59,8 |
| 16.12.2020 | 17:30-18:00 | 163,4 | 57,6 |
| 16.12.2020 | 18:00-18:30 | 158,4 | 57,4 |
| 16.12.2020 | 18:30-19:00 | 150,8 | 56,2 |
| 16.12.2020 | 19:00-19:30 | 148,2 | 54,6 |
| 16.12.2020 | 19:30-20:00 | 152,2 | 56,8 |
| 16.12.2020 | 20:00-20:30 | 151,8 | 61,8 |
| 16.12.2020 | 20:30-21:00 | 149,0 | 64,8 |
| 16.12.2020 | 21:00-21:30 | 130,0 | 50,0 |
| 16.12.2020 | 21:30-22:00 | 77,2 | 17,4 |
| 16.12.2020 | 22:00-22:30 | 80,8 | 18,6 |
| 16.12.2020 | 22:30-23:00 | 84,4 | 24,0 |
| 16.12.2020 | 23:00-23:30 | 92,6 | 39,0 |
| 16.12.2020 | 23:30-24:00 | 103,6 | 45,0 |

ПС «КАФ», **трансформатор № 2**, уровень напряжения – 35/10 кВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время | А, квт/час | Р квар/час |
| 16.12.2020 | 00:00-00:30 | 187,2 | 63,4 |
| 16.12.2020 | 00:30-01:00 | 202,2 | 66,0 |
| 16.12.2020 | 01:00-01:30 | 195,0 | 64,4 |
| 16.12.2020 | 01:30-02:00 | 136,4 | 49,8 |
| 16.12.2020 | 02:00-02:30 | 121,0 | 52,8 |
| 16.12.2020 | 02:30-03:00 | 122,4 | 52,8 |
| 16.12.2020 | 03:00-03:30 | 115,4 | 49,0 |
| 16.12.2020 | 03:30-04:00 | 112,0 | 48,4 |
| 16.12.2020 | 04:00-04:30 | 111,8 | 48,0 |
| 16.12.2020 | 04:30-05:00 | 110,2 | 48,4 |
| 16.12.2020 | 05:00-05:30 | 111,4 | 48,2 |
| 16.12.2020 | 05:30-06:00 | 114,4 | 48 |
| 16.12.2020 | 06:00-06:30 | 121,2 | 57 |
| 16.12.2020 | 06:30-07:00 | 128,6 | 53,0 |
| 16.12.2020 | 07:00-07:30 | 141,8 | 52,0 |
| 16.12.2020 | 07:30-08:00 | 157,4 | 50,0 |
| 16.12.2020 | 08:00-08:30 | 183,8 | 48,0 |
| 16.12.2020 | 08:30-09:00 | 260,8 | 59,2 |
| 16.12.2020 | 09:00-09:30 | 334,4 | 78,4 |
| 16.12.2020 | 09:30-10:00 | 353,4 | 80,2 |
| 16.12.2020 | 10:00-10:30 | 313,2 | 61,6 |
| 16.12.2020 | 10:30-11:00 | 269,0 | 63,8 |
| 16.12.2020 | 11:00-11:30 | 330,4 | 76,0 |
| 16.12.2020 | 11:30-12:00 | 333,6 | 76,0 |
| 16.12.2020 | 12:00-12:30 | 297,4 | 61,6 |
| 16.12.2020 | 12:30-13:00 | 214,6 | 50,0 |
| 16.12.2020 | 13:00-13:30 | 210,6 | 49,8 |
| 16.12.2020 | 13:30-14:00 | 268,0 | 66,6 |
| 16.12.2020 | 14:00-14:30 | 331,0 | 83,6 |
| 16.12.2020 | 14:30-15:00 | 300,2 | 77,8 |
| 16.12.2020 | 15:00-15:30 | 263,0 | 65,8 |
| 16.12.2020 | 15:30-16:00 | 239,2 | 58,0 |
| 16.12.2020 | 16:00-16:30 | 303,8 | 70,8 |
| 16.12.2020 | 16:30-17:00 | 302,2 | 64,0 |
| 16.12.2020 | 17:00-17:30 | 293,4 | 65,6 |
| 16.12.2020 | 17:30-18:00 | 268,6 | 65,0 |
| 16.12.2020 | 18:00-18:30 | 294,8 | 75,6 |
| 16.12.2020 | 18:30-19:00 | 282,4 | 71,0 |
| 16.12.2020 | 19:00-19:30 | 305,0 | 70,8 |
| 16.12.2020 | 19:30-20:00 | 272,0 | 63,8 |
| 16.12.2020 | 20:00-20:30 | 298,6 | 75,2 |
| 16.12.2020 | 20:30-21:00 | 288,0 | 75,4 |
| 16.12.2020 | 21:00-21:30 | 270,4 | 68,6 |
| 16.12.2020 | 21:30-22:00 | 236,6 | 59,8 |
| 16.12.2020 | 22:00-22:30 | 248,0 | 59,0 |
| 16.12.2020 | 22:30-23:00 | 247,0 | 68,4 |
| 16.12.2020 | 23:00-23:30 | 255,4 | 76,2 |
| 16.12.2020 | 23:30-24:00 | 234,6 | 75,2 |